|  |  |
| --- | --- |
| **REINIGINGSATTEST □ onderhoud centraal stooktoestel** | **volgnummer attest:** |
| **Firma (ook invullen indien zelfstandige)** |  | **Technicus** |
| naam:  |  | voornaam en achternaam: |
| straat en nummer:  |  | □ erkend technicus : GV \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / TV \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| postnummer en gemeente:  | □ schoorsteenveger |
| tel:  |  |  |
| e-mail: |  | **Datum reiniging:** \_\_\_\_\_-\_\_\_\_\_-\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| ondernemingsnummer: |  | **Arbeidsduur:** van \_\_\_\_\_\_\_\_\_ tot \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
| **Klant** | **(adres stooktoestel indien verschillend van adres klant)** |
| voornaam en achternaam: |  |
| straat en nummer: |  |
| postnummer en gemeente: |  |
| tel: |  |
| e-mail: |  |

|  |
| --- |
| **Kenmerken van het stooktoestel** (kruis aan wat van toepassing is) |
| **□ Centraal\*: □ aangesloten als type B ……… (open) □ aangesloten als type C ……… (gesloten) \*indeling volgens NBN CR 1749****□ Gasvormige brandstof**: □ aardgas □ LPG □ andere, namelijk: □ niet-premix (GI) □ premix (GI) □ gasketel met ventilatorbrander (GII)**□ Vloeibare brandstof****□ Vaste brandstof**: □ houtpellets □ houtblokken □ andere, namelijk: |
| **Toestel** | **Brander** (enkel CV) |
| merk: | merk: |
| type: | type: |
| bouwjaar: | bouwjaar: |
| fabricatienummer: | fabricatienummer: |
| nominaal vermogen (kW): | debiet (kW of kg/h of l/h of m³/h (gas)): |
| **Reiniging en controle van het rookgasafvoerkanaal** (erkend technicus of schoorsteenveger) |
| □ vegen van het rookgasafvoerkanaal en verbindingsstukken |
| □ nazicht van de goede werking |
| □ controle van de terugslag door middel van een terugslagmelder |
| **Reiniging van het stooktoestel**  |
| **Alle toestellen:** | □ andere, namelijk: |
|  | □ controle van de verluchting van het stooklokaal |
|  | □ controle van de rookgaszijdige dichtheid |
| **Gasvormige brandstof:** (erkend technicus) | □ ontstoffing |
| □ reiniging van de branderbedden en de warmtewisselaar (GI) of reinigen van de ketel (GII) |
| □ reiniging van de ventilator en de brander |
| **Vloeibare brandstof:** (erkend technicus) | □ reiniging van de filters |
| □ reiniging van de ketel |
| □ reiniging van de brander |
| **Vaste brandstof:** (geschoold vakman) | □ nazicht algemene staat |
| □ reiniging inwendige delen warmtebron |
| **Gebreken en maatregelen** |
| Gebreken die niet door de reinigingsbeurt kunnen worden weggewerkt: |
| Te treffen maatregelen om deze gebreken weg te werken: |
| Andere opmerkingen:  |
| De **eerstvolgende reiniging van het stooktoestel** moet gebeuren vóór \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_De **eerstvolgende reiniging en controle van het rookgasafvoerkanaal** moet gebeuren vóór \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| (handtekening erkende technicus (gas of stookolie) / geschoolde vakman (vaste brandstof)) | voor kennisname(handtekening klant) |

|  |
| --- |
| **Attest uitgereikt met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater. Een volledige onderhoudsbeurt van een centraal stooktoestel bestaat uit een reinigingsbeurt van het rookgasafvoerkanaal en het stooktoestel en een verbrandingscontrole. Nadien ontvangt u een reinigingsattest en een verbrandingsattest. De attesten van minstens de laatste twee onderhoudsbeurten moeten ter beschikking gehouden worden van de toezichthouders. Meer informatie op** [**www.veiligverwarmen.be**](http://www.veiligverwarmen.be)**.** |
| **Het departement Omgeving hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. Voor meer informatie, lees de privacyverklaring op de website van het departement Omgeving (**[**www.omgevingvlaanderen.be/privacy**](http://www.omgevingvlaanderen.be/privacy)**).** |