# Gebod

## CODEX

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| Oogbescherming verplicht | Veiligheidshelm verplicht | Gehoorbescherming verplicht | Adembescherming verplicht |
|  |  |  |  |
| Veiligheidsschoenen verplicht | Veiligheidshandschoenen verplicht | Veiligheidspak verplicht | Gelaatsbescherming verplicht |
|  |  |  |  |
| Individueel veiligheidsharnas verplicht | Verplichte oversteekplaats (voor voetgangers) | Algemeen gebod (eventueel samen met een ander bord) |  |

## ISO 7010

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| Gebruiksaanwijzing lezen | Algemeen gebod | Gehoorbescherming verplicht | Oogbescherming verplicht |
|  |  |  |  |
| Beschermkledij verplicht | Veiligheidsschoenen verplicht | Veiligheidshandschoenen verplicht | Gelaatsbescherming verplicht |
|  |  |  |  |
| Veiligheidshelm verplicht | Veiligheidsjas met verhoogde zichtbaarheid verplicht | Lichte ademhalingsbescherming verplicht | Ademhalingsbescherming verplicht |
|  |  |  |  |
| Individueel veiligheidsharnas verplicht | Lasmasker verplicht | Veiligheidsgordel verplicht | Beschermschort verplicht |
|  |  |  |  |
| Aarding verplicht | Stekker uit het stopcontact trekken | Handen wassen verplicht | Antistatische schoenen verplicht |
|  |  |  |  |
| Vrijschakelen voor onderhoud of herstelling | Verplichte doorgang voetgangers | Oversteekplaats gebruiken | Gesloten houden |
|  |  |  |  |
| Geluidssignaal geven | Gebruik de verstelbare beschermkap van de tafelzaag | Reling vasthouden | Luiken sluiten en beveiligen |
|  |  |  |  |
| Gasflessen vastmaken | Autonoom ademhalingstoestel gebruiken | Gebruik de gasdetector | Reddingsboot te water laten |
|  |  |  |  |
| Reddingsvlot te water laten | Reddingsboot te water laten | Haken lossen | Sprinklers starten |
|  |  |  |  |
| Luchttoevoer starten |  |  |  |

# Redding

## CODEX

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| Plaats of richting van een uitgang die gewoonlijk door de in de inrichting aanwezige personen gebruikt wordt; dit pictogram mag slechts gebruikt worden voor uitgangen die ook aan de eisen voor nooduitgangen voldoen | Richting van een uitgang (naar links) die gewoonlijk door de in de inrichting aanwezige personen gebruikt wordt; dit pictogram mag slechts gebruikt worden voor uitgangen die ook aan de eisen voor nooduitgangen voldoen. | Plaats of richting van een nooduitgang | Richting van een nooduitgang |
|  |  |  |  |
| Te volgen richting | Te volgen richting | Te volgen richting | Te volgen richting |
|  |  |  |  |
| Eerste hulp | Draagberrie | Veiligheidsdouche | Ogen spoelen |
|  |  |  |  |
| Telefoon voor redding en eerste hulp |  |  |  |

## ISO 7010

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| Nooduitgang (links) | Nooduitgang (rechts) | Plaats of richting van een nooduitgang (rechts boven) | Richting van een nooduitgang (rechts) |
|  |  |  |  |
| Nooduitgang (links) | Nooduitgang (links) | Nooduitgang (links) | Nooduitgang (links) |
|  |  |  |  |
| Nooduitgang (rechts) | Nooduitgang (rechts) | Nooduitgang (rechts) | Nooduitgang (rechts) |
|  |  |  |  |
| Nooduitgang (links) | Nooduitgang (rechts) | Verzamelen bij evacuatieplaats |  |
|  |  |  |  |
| Eerste hulp | Draagberrie | Veiligheidsdouche | Oogdouche |
|  |  |  |  |
| Telefoon voor redding en eerste hulp | Verzamelplaats bij evacuatie | Tijdelijke verzamelplaats voor evacuatie | Arts |
|  |  |  |  |
| Automatische externe defibrillator | Drinkwater | Noodvenster met vluchtladder (links) | Nooduitgang (links) voor andersvaliden |
|  |  |  |  |
| Nooduitgang (rechts) voor andersvaliden | Evacuatievenster | Draai tegen wijzerzin om te openen | Draai in wijzerzin om te openen |
|  |  |  |  |
| Noodstop | Duw aan de linkerkant om deur te openen | Duw aan de rechterkant om deur te openen | Breken om toegang te krijgen |
|  |  |  |  |
| Noodhamer | Medische noodtas | Beademingsapparaat | Algemeen scheepsalarm |
|  |  |  |  |
| Verzamelplaats aan boord | Deur naar rechts schuiven om te openen | Deur naar links schuiven om te openen | Mes voor overlevingsvlot |
|  |  |  |  |
| Overlevingsboot | Reddingsboot | Overlevingsvlot | Overlevingsvlot David |
|  |  |  |  |
| Reddingsboei | Reddingsboei met touw | Reddingsboei met licht | Reddingsboei met touw en licht |
|  |  |  |  |
| Reddingsvest | Reddingsvest voor kinderen | Reddingsvest voor baby’s | Radartransponder |
|  |  |  |  |
| Noodsignalen vuurpijlen | Lijnwerpapparaat | Draagbare meldingsradio | Emergency Position Indicating Radio Beacon |
|  |  |  |  |
| Inscheepladder | Evacuatieglijbaan | Overlevingspak | Valpijp voor evacuatie |
|  |  |  |  |
| Evacuatiestoel |  |  |  |

# Brandbestrijding

## CODEX

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| Brandslang | Ladder | Blusapparaat | Telefoon voor brandbestrijding |
|  |  |  |  |
| Te volgen richting | Te volgen richting | Te volgen richting | Te volgen richting |

## ISO 7010

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| Brandslang | Ladder | Blusapparaat | Telefoon voor brandbestrijding |
|  |  |  |  |
| Te volgen richting | Brandbestrijdingsmiddelen | Brandbestrijdingsmiddelen | Brandmelder |
|  |  |  |  |
| Brandwerende deur | Vaste blusbatterij | Mobiele brandblusser | Draagbare schuimblusser |
|  |  |  |  |
| Waternevelblusser | Vaste blusinstallatie | Vaste brandblusfles | Op afstand te activeren station |
|  |  |  |  |
| Branddeken |  |  |  |

# Verbod

## CODEX

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| Verboden te roken | Vuur, open vlam en roken verboden | Verboden voor voetgangers | Verboden met water te blussen |
|  |  |  |  |
| Geen drinkwater | Geen doorgang voor onbevoegden | Verboden voor transportvoertuigen | Niet aanraken |

## ISO7010

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| Verboden te roken | Vuur, open vlam en roken verboden | Verboden voor voetgangers | Verboden met water te blussen |
|  |  |  |  |
| Geen drinkwater | Verbodsteken | Verboden voor transportvoertuigen | Niet aanraken |
|  |  |  |  |
| Verboden voor personen met pacemaker | Kleine metalen voorwerpen verboden | Verboden voor personen met metalenimplantaat | Draagbare telefoon verboden |
|  |  |  |  |
| Geen zware last plaatsen | Verboden de lift te gebruiken bij brand | Eten en drinken verboden | Betreden van ruimte verboden |
|  |  |  |  |
| Dragen van handschoenen verboden | Verboden slijpschijf te gebruiken | Verboden nat te slijpen | Verboden met de hand te slijpen |
|  |  |  |  |
| Klimmen verboden | Verboden in vergaarbak te grijpen | Niet besproeien met water | Verboden te duwen |
|  |  |  |  |
| Verboden te zitten | Verboden het oppervlak te betreden | Neerzetten of opslaan verboden | Verboden een onafgewerkte stelling te gebruiken |
|  |  |  |  |
| Personenvervoer verboden | Niet schakelen | Geen schoenen met metalen noppen dragen | Tegenaan leunen verboden |
|  |  |  |  |
| Verboden voor zwangere vrouwen | Niet blootstellen aan direct zonlicht of heet oppervlak | Onderhoud door gebruikers verboden |  |

# Waarschuwing

## CODEX

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| Ontvlambare stoffen of hoge temperatuur[[1]](#footnote-1) | Explosieve stoffen | Giftige stoffen | Bijtende stoffen |
|  |  |  |  |
| Radioactieve stoffen | Hangende lasten | Transportvoertuigen | Gevaar voor elektrische spanning |
|  |  |  |  |
| Gevaar[[2]](#footnote-2) | Laserstraal | Oxiderende stoffen | Niet-ioniserende straling |
|  |  |  |  |
| Belangrijk magnetisch veld | Struikelen | Vallen door hoogteverschil | Biologisch gevaar |
|  |  |  |  |
| Lage temperatuur |  |  |  |

## ISO 7010

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| Warm oppervlak | Automatisch startende machine | Knellingsgevaar | Stootgevaar |
|  |  |  |  |
| Gevaar voor scherpe elementen | Verwondingen aan de hand | Roterende onderdelen | Gevaren door laden van accu’s |
|  |  |  |  |
| Optische straling | Gashouders onder druk | Handverbrijzeling tussen buigbank | Handverbrijzeling tussen buigbank en materiaal |
|  |  |  |  |
| Snel bewegend werkstuk in de buigbank | Vallende voorwerpen | Instortingsgevaar dak | Op afstand bediende machine |
|  |  |  |  |
| Plots hard geluid | Vallend ijs | Verstikkende atmosfeer | Waarschuwing vlamboog |
|  |  |  |  |
| Waarschuwing onbeschermde randen | Waarschuwing sterke stroming | Waarschuwing rioolwatermonding | Waarschuwing drijfzand of modder/diepe modder of slib |
|  |  |  |  |
| Waarschuiwing sterke wind |  |  |  |

# GHS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| pipe marking | pipe marking | bpipe marking | pipe marking |
| GHS01 – Ontplofbaar | GHS02 - Ontvlambaar | GHS03 - Oxiderend | GHS04 – Houder onder druk |
| pipe marking | pipe marking | pipe marking | pipe marking |
| GHS05 – Corrosief | GHS06 – Giftig/acuut toxisch | GHS07 – Schadelijk | GHS08 - Gezondheidsgevaarlijk |
| pipe marking |  |  |  |
| GHS09 – Gevaarlijk voor het aquatisch milieu |  |  |  |

1. In afwezigheid van een specifiek bord voor hoge temperatuur [↑](#footnote-ref-1)
2. Dit waarschuwingsbord wordt niet gebruikt om te waarschuwen voor gevaarlijke stoffen of mengsels, behalve in gevallen waarin het waarschuwingsbord wordt gebruikt in overeenstemming met punt 4 van bijlage III.6-3 (Codex) om de opslag van gevaarlijke stoffen of mengsels aan te geven. [↑](#footnote-ref-2)