|  |  |
| --- | --- |
| **KEURINGSRAPPORT** | **volgnummer rapport:** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Firma (ook invullen indien zelfstandige)** |  | **Technicus**  |
| naam: |  | voornaam en achternaam: |
| straat en nummer: |  |   |
| postnummer en gemeente: |  | erkenningsnummer: GV \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / TV \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| tel: |  |  |
| e-mail: |  | **Datum keuring:** \_\_\_\_\_\_\_-\_\_\_\_\_\_\_\_-\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| ondernemingsnummer: |  | **Arbeidsduur:** van \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ tot \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
| **Klant** | **(adres stooktoestel indien verschillend van adres klant)** |
| voornaam en achternaam: |  |
| straat en nummer: |  |
| postnummer en gemeente: |  |
| tel: |  |
| e-mail: |  |
| **Kenmerken van het stooktoestel** (kruis aan wat van toepassing is) |
| **□ Centraal\*: □ aangesloten als type B ……… (open) □ aangesloten als type C ……… (gesloten)** \*indeling volgens NBN CR 1749 |
| **□ Gasvormige brandstof**: □ aardgas □ LPG □ andere, namelijk: |
|  □ niet-premix (GI) □ premix (GI) □ gasketel met ventilatorbrander (GII) |
|  **Label** □ geen □ wit □ HR □ HR+ □ HR-top □ Energielabel: ………… |
| **□ Vloeibare brandstof** |
|  **Label** □ geen □ Optimaz □ Optimaz Elite □ Energielabel: ………… |
| **□ Vaste brandstof**: □ houtpellets □ houtblokken □ andere, namelijk: |
|  **Label** □ geen □ Energielabel: ………… |
| **Toestel** | **Brander** (enkel CV) |
| merk: | merk: |
| type: | type: |
| bouwjaar: | bouwjaar: |
| fabricatienummer: | fabricatienummer: |
| nominaal vermogen (kW): | debiet (kW of kg/h of l/h of m³/h (gas)): |
| **GEBRUIKERS- EN ONDERHOUDSINSTRUCTIES** | **ROOKGASAFVOER** |
| Aanwezigheid gebruikers- en onderhoudsinstructies | □ OK | □ Niet OK | Aansluiting | Materiaal | □ OK | □ Niet OK |
| **BRANDER** | Diameter | □ OK | □ Niet OK |
| Ingeregeld vermogen (stookolie en gas) | ……………… kW | □ OK | □ Niet OK | Lengte | □ OK | □ Niet OK |
| Voorfilter (stookolie) | □ OK | □ Niet OK | Bochten | □ OK | □ Niet OK |
| Aansluiting (stookolie) | □ Eénpijps | □ Tweepijps | Meetopening | □ OK | □ Niet OK |
| **KETEL** | Rookgas-afvoer-kanaal | Materiaal | □ OK | □ Niet OK |
| Mantel | □ OK | □ Niet OK | Hoogte | □ OK | □ Niet OK |
| Isolatie | □ OK | □ Niet OK | Diameter | □ OK | □ Niet OK |
| Stabiliteit | □ OK | □ Niet OK | Uitmonding | □ OK | □ Niet OK |
| Bereikbaarheid/toegankelijkheid | □ OK | □ Niet OK | Bochten | □ OK | □ Niet OK |
| **VENTILATIE OPSTELLINGSRUIMTE of STOOKPLAATS** | Staat trekregelaar | □ OK | □ Niet OK |
| Ventilatie | □ Direct | □ Indirect | Isolatie (sporen van condensatie) | □ OK | □ Niet OK |
| Sectie verluchting | boven:………… cm²  | onder:………… cm² | □ OK | □ Niet OK |  |  |
| **HYDRAULISCHE INSTALLATIE** | **ELEKTRISCHE INSTALLATIE** |
| Lekken | □ OK | □ Niet OK | Ketel | Zekering | □ OK | □ Niet OK |
| Veiligheidsklep | □ OK | □ Niet OK | Schakelaar | □ OK | □ Niet OK |
| Expansievat | Voordruk: …………… | □ OK | □ Niet OK | Veiligheid | Aquastaten | □ OK | □ Niet OK |
| Boiler | Veiligheidsklep | □ OK | □ Niet OK | Signalisatielampjes | □ OK | □ Niet OK |
| Sanitair expansievat | □ OK | □ Niet OK | Aarding (visuele controle) | □ OK | □ Niet OK |
| **EINDBEOORDELING** (kruis aan wat van toepassing is) |  |
| **Stooktoestel conform** | **□ OK** | **□ Niet OK** |  |
| **Rookgasafvoerkanaal conform** | **□ OK** | **□ Niet OK** | **Eerstvolgende onderhoud vóór \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_\_\_**  |
| **Stookplaats conform** | **□ OK** | **□ Niet OK** |  |
| **Verbrandingscontrole (verbrandingsattest toe te voegen)** | **□ OK** | **□ Niet OK** |  |
| Gebreken: |
| Te treffen maatregelen om deze gebreken weg te werken: |
| Opmerkingen: |
| (handtekening erkende technicus (gas of stookolie) / geschoold vakman (vaste brandstof)) | voor kennisname(handtekening klant) |
| **Rapport uitgereikt met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater. Het keuringsrapport moet bij het toestel bewaard worden zolang dat ongewijzigd in gebruik is. Meer informatie op** [**www.veiligverwarmen.be**](http://www.veiligverwarmen.be) **.** |
| **Het departement Omgeving hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. Voor meer informatie, lees de privacyverklaring op de website van het departement Omgeving (**[**www.omgevingvlaanderen.be/privacy**](http://www.omgevingvlaanderen.be/privacy)**).** |