Mogelijke indicaties van ernstige problemen in niet-woongebouwen

* het dak buigt door
* het regent binnen
* er zijn ernstige vochtvlekken
* er zijn grote scheuren in de muren
* kelderruimte staat onder water
* de vloeren buigen ernstig door
* de ramen zijn rot of kunnen niet geopend worden
* er zijn kapotte ruiten
* er is elektrocutiegevaar (blootliggende elektrische draden, loshangende stopcontacten, elektriciteitsinstallatie niet gekeurd)
* de gasinstallatie is niet veilig (het ruikt naar gas, gastoestel niet correct aangesloten, er is een kleine gasgeiser (5liter) zonder schouw, gasinstallatie is niet gekeurd)
* er is geen toilet
* er is geen douche of bad met warm water
* er is geen ruimte om te eten (of om maaltijden te bereiden, tenzij dit georganiseerd wordt door de opvang)
* er is geen verwarming of de verwarming werkt niet of is onveilig in gebruik
* er is te weinig verluchting
* de trap is onveilig en/of heeft geen leuning
* er is een valrisico (vb. geen of te lage borstweringen aan opengaande lage ramen)
* het gebouw is niet veilig voor kinderen
* er zijn geen rookmelders of brandblusapparaten in het gebouw
* andere indicaties van brandonveiligheid: …………………………………..
* het gebouw is niet veilig toegankelijk
* de evacuatiemogelijkheden zijn te beperkt (onvoldoende vluchtwegen, onvoldoende nooduitgangen, onvoldoende toegangswegen voor de hulpdiensten)
* er ligt hinderlijk afval (rommel, etensresten, ongedierte)  
  andere: …………………………………………

Opmerking: Als u een punt uit deze checklist aanduidt is de veiligheid, gezondheid of menswaardigheid voor de bewoners mogelijks in gevaar. U signaleert dit best zo snel mogelijk aan het lokaal bestuur zodat het gebouw grondiger kan worden onderzocht (vb. door de brandweer).