|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VTG-05 2013** | SHM: *Woningtekort* | Nr.: *6040* |
| **Door de inschrijvers voorgestelde****verbeteringen van hoeveelheden** |
| Omschrijving van de opdracht: *Vernieuwen van de dakdichting* | Nr. artikel: *35.25* |
| Referentienummer: *2015/0505/01* | Benaming artikel: *Kunststof dakdichting* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Nr. | Naam van de inschrijver.Per inschrijver de voorgestelde hoeveelheid en bespreking van de verbetering door de ontwerper.  | Voor de inschrijver aanvaarde verbetering in min |
| *1* | *J&T bvba**Voorgestelde hoeveelheid: 800 m²**Akkoord: de aannemer merkt terecht op dat er een fout zit in de berekening van de dakoppervlakte.* | *200 m²* |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Conclusie voor het artikel:**

|  |  |
| --- | --- |
| definitief aanvaarde verbetering in + / in - | - 200 m² |
| Voorziene hoeveelheid | 1000 m² |
| Definitief aanvaarde hoeveelheid | 800 m² |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VTG-05 2013** | SHM: *Woningtekort* | Nr.: *6040* |
| **Door de inschrijvers voorgestelde****verbeteringen van hoeveelheden** |
| Omschrijving van de opdracht: *Vernieuwen van de dakdichting* | Nr. artikel: *37.11* |
| Referentienummer: *2015/0505/01* | Benaming artikel: *Slabben, loketten en aansluitbanden (VH)* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Nr. | Naam van de inschrijver.Per inschrijver de voorgestelde hoeveelheid en bespreking van de verbetering door de ontwerper.  | Voor de inschrijver aanvaarde verbetering in min |
| *3* | *A&S bvba**Voorgestelde hoeveelheid: 25 m**Niet akkoord: het gaat om een vermoedelijke hoeveelheid en de door de inschrijver voorgestelde verbetering bedraagt minder dan 25% in min van de oorspronkelijke hoeveelheid.* | */* |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Conclusie voor het artikel:**

|  |  |
| --- | --- |
| definitief aanvaarde verbetering in + / in - | / |
| Voorziene hoeveelheid | 30 m |
| Definitief aanvaarde hoeveelheid | 30 m |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VTG-05 2013** | SHM: *Woningtekort* | Nr.: *6040* |
| **Door de inschrijvers voorgestelde****verbeteringen van hoeveelheden** |
| Omschrijving van de opdracht: *Vernieuwen van de dakdichting* | Nr. artikel: *37.21* |
| Referentienummer: *2015/0505/01* | Benaming artikel: *Dakrandprofielen* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Nr. | Naam van de inschrijver.Per inschrijver de voorgestelde hoeveelheid en bespreking van de verbetering door de ontwerper.  | Voor de inschrijver aanvaarde verbetering in min |
| *2* | *E&I bvba**Voorgestelde hoeveelheid: 320 m**Gedeeltelijk akkoord: de profielen voor een van de woningen werden niet geteld. De ontwerper heeft echter een fout ontdekt in de berekening van de inschrijver.* | */* |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Conclusie voor het artikel:**

|  |  |
| --- | --- |
| definitief aanvaarde verbetering in + / in - | + 55 m |
| Voorziene hoeveelheid | 250 m |
| Definitief aanvaarde hoeveelheid | 305 m |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VTG-05 2013** | SHM: *Woningtekort* | Nr.: *6040* |
| **Door de inschrijvers voorgestelde****verbeteringen van hoeveelheden** |
| Omschrijving van de opdracht: *Vernieuwen van de dakdichting* | Nr. artikel: *37.41* |
| Referentienummer: *2015/0505/01* | Benaming artikel: *Uitbekleden kroonlijsten - planchetten* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Nr. | Naam van de inschrijver.Per inschrijver de voorgestelde hoeveelheid en bespreking van de verbetering door de ontwerper.  | Voor de inschrijver aanvaarde verbetering in min |
| *1* | *J&T bvba**Voorgestelde hoeveelheid: 120 m²**Gedeeltelijk akkoord: vergissing van de ontwerper bij de berekening van de oppervlakte in de gedetailleerde meetstaat. De inschrijver trekt per vergissing een woning af waarvan de kroonlijst wel bekleed moet worden.* | *30 m²* |
| *4* | *S&R bvba**Voorgestelde hoeveelheid: 165 m²**Gedeeltelijk akkoord: vergissing van de ontwerper bij de berekening van de oppervlakte in de gedetailleerde meetstaat. De inschrijver ziet echter een rekenfout over het hoofd.* | *15 m²* |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Conclusie voor het artikel:**

|  |  |
| --- | --- |
| definitief aanvaarde verbetering in + / in - | -30 m² |
| Voorziene hoeveelheid | 180 m² |
| Definitief aanvaarde hoeveelheid | 150 m² |

**Gebruik van het formulier VTG-05**

* Voor ieder artikel waarvoor een verbetering van de hoeveelheid wordt voorgesteld, wordt een VTG-05 opgesteld. Alle inschrijvers die voor het betrokken artikel een verbetering voorstellen, worden op hetzelfde formulier VTG-05 behandeld. De volgende informatie dient te worden opgenomen in de desbetreffende kolom:
	+ Kolom 1: volgnummer van de inschrijver die de verbetering van hoeveelheid voorstelt.
	+ Kolom 2: naam van de inschrijver en diens voorgestelde hoeveelheid, met bespreking van de voorgestelde verbetering door de ontwerper.
	+ Kolom 3: deze kolom mag enkel worden ingevuld wanneer een inschrijver een verbetering in min signaleert en deze, al dan niet gedeeltelijk, aanvaard wordt door de ontwerper. In dit geval wordt hier vermeld hoeveel de *voor* *de inschrijver aanvaarde* verbetering in min bedraagt. Deze hoeveelheid wordt overgenomen in kolom 3 van het formulier VTG-10 van de betrokken inschrijver.
* Na de behandeling van alle inschrijvers die voor het betrokken artikel een verbetering hebben voorgesteld, dient een conclusie te worden getrokken:
	+ Definitief aanvaarde verbetering: de voor het artikel aanvaarde verbetering in plus of in min. Wanneer het een verbetering in min betreft, wordt deze overgenomen in kolom 4 van het formulier VTG-06 en in kolom 2 van het formulier VTG-10 van alle inschrijvers.
	+ Voorziene hoeveelheid: de oorspronkelijke, in de samenvattende opmetingsstaat voorziene hoeveelheid voor het artikel.
	+ Definitief aanvaarde hoeveelheid: de definitief correct bevonden hoeveelheid voor het artikel die bij iedere inschrijver wordt doorgerekend. Deze hoeveelheid wordt overgenomen in kolom 3 van het formulier VTG-06.