

**VERSLAG VOOR INDIENSTSTELLING**

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

# Omschrijving van het arbeidsmiddel[[1]](#footnote-2)

|  |  |
| --- | --- |
| **Type**  | **Oorsprong**  |
| [ ]  Machine/installatie/gemechaniseerd werktuig[[2]](#footnote-3)[ ]  Persoonlijk beschermingsmiddel (PBM)[[3]](#footnote-4)[ ]  Collectief beschermingsmiddel (CBM)[[4]](#footnote-5) | [ ]  Eigen arbeidsmiddel1[ ]  Huren/leasen/ontlenen van een arbeidsmiddel1 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Entiteit** |  |
| **Werkplaats** |  |
| **Inventarisnummer** |  | **Aankoopdossier** |  |
| **Omschrijving** |  |
| **Merk** |  | **Type** |  |
| **Serienummer** |  | **Bouwjaar** |  |

# Fotomateriaal

*Volgende foto’s zijn minimaal te voorzien: foto arbeidsmiddel1, CE-markering, leesbare EU-conformiteitsverklaring, foto Nederlandstalige handleiding. Bezorg bij voorkeur ook de EU-conformiteitsverklaring en Nederlandstalige handleiding per mail.*

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| LUIK VOOR DE PREVENTIEDIENST |

# Administratief nazicht

|  |  |
| --- | --- |
| **Minimale eisen** | **Vaststellingen** |
| **Aankoopadvies** GDPB opgevraagd? | [ ]  Ja | Datum advies GDPB:  |
|  | [ ]  Nee  |
| Aanwezig op de **lijst van de verboden toestellen** FOD Economie?[[5]](#footnote-6) | [ ]  Ja  | [ ]  Nee  | [ ]  n.v.t. |
| Aanwezig op de **Safety Gate** lijst?[[6]](#footnote-7) | [ ]  Ja  | [ ]  Nee  | [ ]  n.v.t. |
| Is de **CE-markering** zichtbaar, leesbaar en onuitwisbaar aangebracht? | [ ]  Ja  | [ ]  Nee  | [ ]  n.v.t. |
| Opmerkingen: |
| Is er een **EU-conformiteitsverklaring** ondertekend door de fabrikant of de in de Unie gevestigde gemachtigde aanwezig? | [ ]  Ja  | [ ]  Nee  | [ ]  n.v.t. |
| Opmerkingen: |
| Is er een Nederlandstalige, begrijpbare **handleiding** beschikbaar? | [ ]  Ja  | [ ]  Nee  | [ ]  n.v.t. |
| Opmerkingen: |
| Is er (bij voorafgaand advies) een **document** aanwezig waarin de leverancier verklaart dat de **aanvullende vereisten**, opgelegd in de bestelbon, werden nageleefd?  | [ ]  Ja  | [ ]  Nee  | [ ]  n.v.t. |
| Opmerkingen: |

# Advies aan de werkgever[[7]](#footnote-8)

## Algemene maatregelen

* De bijgeleverde instructies (handleiding) worden algemeen aanvaard. Lees deze grondig alvorens het arbeidsmiddel te gebruiken.
* Een kopie van de Nederlandstalige handleiding van de fabrikant moet steeds beschikbaar zijn voor de gebruikers.
* Er moet een veiligheidsinstructiekaart (VIK) van de werkgever aanwezig zijn bij het arbeidsmiddel7. Deze veiligheidsinstructies moeten door de werknemers onverminderd worden toegepast.
* Werknemers moeten opgeleid zijn in het gebruik van dit arbeidsmiddel. Dat moet bijgehouden worden in een register dat te allen tijden kan voorgelegd worden. Er wordt regelmatig geëvalueerd of het personeel het arbeidsmiddel correct gebruikt.
* Regelmatig de correcte staat van het arbeidsmiddel controleren (visuele controle).
* Het arbeidsmiddel onderhouden, reinigen, en herstellen volgens de aanwijzingen bepaald in de gebruiksaanwijzing van de fabrikant.
* Laat bij beschadiging het arbeidsmiddel herstellen door een erkend verdeler of vervang het.
* Draag de voorgeschreven PBM’s (zie handleiding en veiligheidsinstructiekaart).

## specifieke maatregelen

*Denk hierbij aan volgende gevarencategorieën en bijzondere aandachtspunten: biologisch, chemisch, elektrisch, elektromagnetisch, mechanisch, menselijke kracht, thermisch, zwaartekracht, bijzondere werknemerscategorieën, brand & explosie, omgeving, … .*

* xxx

## besluit

|  |
| --- |
| **Positief advies.** De eerder geformuleerde opmerkingen en aanbevolen maatregelen zijn in acht te nemen.  |[ ]
| **Negatief advies.** De opmerkingen moeten opgevolgd worden en de preventieadviseur moet opnieuw gecontacteerd worden.  |[ ]

**Advies overgemaakt aan:** xxx

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Ondertekening door** |
| **Preventieadviseur GDPB**  |  |
| **Preventieadviseur-coördinator GDPB** |  |
| **Preventieadviseur arbeidsarts[[8]](#footnote-9)** |  |

|  |
| --- |
| LUIK VOOR DE werkgever |

# Veiligheidsinstructies

|  |  |
| --- | --- |
| Er zijn schriftelijke veiligheidsinstructies (VIK) aanwezig. De preventieadviseur heeft die ‘voor gezien’ ondertekend.[[9]](#footnote-10) | Ja / Nee |

*Doorstreep wat niet past*

# Beslissing van de werkgever – indienststelling

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Ondertekening door werkgever** |
| Het arbeidsmiddel[[10]](#footnote-11) mag **in dienst** genomen worden. |  |
| Het arbeidsmiddel10 mag **niet in dienst** genomen worden. |  |

1. Arbeidsmiddel = machine, installatie, gemechaniseerd werktuig, PBM, CBM [↑](#footnote-ref-2)
2. Voor machine / installatie / gemechaniseerd werktuig: [Codex Welzijn op het Werk](https://werk.belgie.be/nl/themas/welzijn-op-het-werk) Boek IV, titel 2: artikels IV.2-6 tot en met 12 [↑](#footnote-ref-3)
3. Voor persoonlijke beschermingsmiddelen: [Codex Welzijn op het Werk](https://werk.belgie.be/nl/themas/welzijn-op-het-werk) Boek IX, titel 2, afdeling 3 (risicoanalyse) en afdeling 6 (aankoop van PBM) [↑](#footnote-ref-4)
4. Voor collectieve beschermingsmiddelen: [Codex Welzijn op het Werk](https://werk.belgie.be/nl/themas/welzijn-op-het-werk) Boek IX, titel 1, afdeling 3 (risicoanalyse) en afdeling 4 (aankoop van CBM) [↑](#footnote-ref-5)
5. <https://economie.fgov.be/nl/themas/kwaliteit-veiligheid/veiligheid-van-goederen-en/gevaarlijke-producten/verboden-toestellen> [↑](#footnote-ref-6)
6. <https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport> [↑](#footnote-ref-7)
7. Arbeidsmiddel = machine, installatie, gemechaniseerd werktuig, PBM, CBM [↑](#footnote-ref-8)
8. Enkel bij bepaalde PBM, CBM en arbeidsmiddelen indien nodig [↑](#footnote-ref-9)
9. Zie codex Art. IV.2-5. [↑](#footnote-ref-10)
10. Arbeidsmiddel = machine, installatie, gemechaniseerd werktuig, PBM, CBM [↑](#footnote-ref-11)