|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GEGEVENS ENTITEIT TOEVOEGEN | |  | Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming (GDPB)  Havenlaan 88  1000 BRUSSEL  **T** 02 553 01 22  **gdpb@vlaanderen.be** | |
| **VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART**  Arbeidsmiddel / PBM / CBM / chemische agentia *(schrappen wat niet past)* | | | | |
|  | | | | |
| **Omschrijving** |  | | |  |
| **Toepassing** |  | | |
| **Merk** |  | | |
| **Type** |  | | |
|  |  | | |  |
| **Uitsluitend te gebruiken voor werkzaamheden die bepaald zijn in de gebruikershandleiding. Deze veiligheidsinstructiekaart is opgemaakt voor werknemers.** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TOEPASSELIJKE PICTOGRAMMEN – VERPLICHTE INDIVIDUELE UITRUSTING** | | | | | | |
|  | Veiligheidskledij verplicht | Veiligheids-schoenen verplicht | Geschikte handschoenen verplicht | Veiligheids-helm verplicht | Oog-bescherming verplicht. | **Algemene** |
| Lees de handleiding |  |  |  |  |  | **Specifieke** |
| *Vul aan/schrap wat niet past.* | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **VOORKOMINGMAATREGELEN**  *Vul aan/schrap wat niet past* | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Algemene veiligheidsvoorschriften** | * Toestel uitsluitend te bedienen / af te stellen door 1 persoon met voldoende opleiding en onder toezicht. * Lees aandachtig de handleiding en volg de door de leverancier aanbevolen veiligheids- en onderhoudsrichtlijnen. * De handleiding en veiligheidsinstructiekaart vormen steeds één geheel. * Controleer voor elk gebruik op mogelijke zichtbare gebreken. Bij twijfel niet gebruiken en advies inwinnen bij een bevoegd persoon. |
| **Transport** | * Toestel leegmaken en reinigen voor transport. |
| **Vóór het gebruik** | * Ga na… * Check... * ... |
| **Tijdens het gebruik** | * Zorg voor een werkomgeving zonder hindernissen. * … |
| **Na het gebruik** | * Ruim de werkpost op. * Reinig het toestel. |
| **Onderhoud en herstelling** | * Enkel uit te voeren door bevoegd personeel. * Uitsluitend uit te voeren bij spanningsloze (stekker uit of werkschakelaar op) machine. * Gebruik enkel de vervangonderdelen die door de fabrikant zijn voorgeschreven. * Houd een register van onderhoud en herstelling bij. |
| **Aandachtspunten** | * SDS-fiche (i. g. v. chemische agentia) * … |
| **EHBO**  **(igv chemische agentia)** | * Veelvuldig spoelen… * … |

|  |
| --- |
| VOOR GEZIEN |

|  |  |
| --- | --- |
| Preventieadviseur  Handtekening: | Preventieadviseur-arbeidsarts[[1]](#footnote-2)  Handtekening: |
| (optioneel) datum en vermelding advies GDPB: | (optioneel) datum en vermelding advies arbeidsarts: |

|  |
| --- |
| OPGESTELD DOOR |
| Handtekening: |
| Versie: |

1. Enkel bij PBM, CBM, chemische agentia en arbeidsmiddelen indien nodig [↑](#footnote-ref-2)