Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming (GDPB)

Havenlaan 88

1000 BRUSSEL

**T** 02 553 01 22

**gdpb@vlaanderen.be**

**ADVIES**

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

|  |  |
| --- | --- |
| **Onderwerp** | Broodrooster |
| **Bedoeld gebruik** | Huishoudelijk gebruik – niet professioneel |
| **Datum opgemaakt** | 21.06.2021 |

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

AANKOOPADVIES

ALGEMEEN

* Ga na of het apparaat **geschikt** is voor het beoogde gebruik.
* De **werkgever** dient toestemming te geven voor de aankoop van huishoudelijke apparaten. Betrek ook de contactpersoon welzijn.
* Voor kantoorgebouwen: contacteer de **gebouwverantwoordelijke** om na te gaan of extra huishoudelijke apparaten toegestaan zijn.
* Het apparaat moet voorzien zijn van:
	+ **EU-conformiteitsverklaring** ondertekend door de fabrikant of de in de Unie gevestigde gemachtigde
	+ Begrijpbare, **Nederlandstalige handleiding**
	+ **CE-markering** (zichtbaar, leesbaar en onuitwisbaar aangebracht)
* Kies bij voorkeur voor een apparaat met een **laaggeluidsniveau**. Bij vragen, contacteer uw aanspreekpunt.
* Het apparaat mag niet voorkomen op de lijst met verboden toestellen van de FOD Economie. <https://economie.fgov.be/nl/themas/kwaliteit-veiligheid/veiligheid-van-goederen-en/gevaarlijke-producten/verboden-toestellen>
* Het apparaat mag niet voorkomen op Safety Gate (voorheen RAPEX), een Europees alarmsysteem voor snelle uitwisseling van informatie tussen de Europese lidstaten over gevaarlijke producten met uitzondering van voedingsmiddelen, farmaceutica en medische hulpmiddelen <https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/search>

AANDACHTSPUNTEN BIJ GEBRUIK

ALGEMEEN

Plaatsing en aansluiting

* Plaats het apparaat volgens de voorschriften van de fabrikant.
* Plaats het apparaat in een geschikte ruimte, bijvoorbeeld kitchenette.
* Het apparaat mag niet geplaatst worden in de loop- of evacuatieroute.
* De kabel opbergen zodat geen struikelgevaar ontstaat.
* Plaats het apparaat niet in de nabijheid van makkelijk brandbare (vloei)stoffen.
* Aansluiting op het elektrische net moet wettelijk conform zijn (zie laatste keuringsverslag).
* Apparaat rechtstreeks aansluiten op het stopcontact. Gebruik geen stekkerdozen.
* Voorzie voldoende ventilatie.

Gebruik

* De bijgeleverde instructies (handleiding) worden algemeen aanvaard. Lees deze grondig alvorens het huishoudelijk apparaat te gebruiken.
* Een kopie van de Nederlandstalige handleiding van de fabrikant moet steeds beschikbaar zijn voor de gebruikers.
* Er moet een veiligheidsinstructiekaart (VIK) van de werkgever aanwezig zijn bij het huishoudelijk apparaat. Deze veiligheidsinstructies moeten door de werknemers onverminderd worden toegepast. Er wordt regelmatig geëvalueerd of het personeel het huishoudelijk apparaat correct gebruikt.
* Het huishoudelijke apparaat onderhouden, reinigen, en herstellen volgens de aanwijzingen bepaald in de gebruiksaanwijzing van de fabrikant.
* Schakel indien mogelijk het apparaat uit na gebruik.

Onderhoud

* Werknemers moeten op de hoogte zijn van het correcte gebruik en onderhoud van het huishoudelijke apparaat. Het onderhoud moet bijgehouden worden in een register dat te allen tijden kan voorgelegd worden.
* Controleer regelmatig de correcte staat van het huishoudelijk apparaat (visuele controle). Let er op dat het elektrische aansluitsnoer niet beschadigd is. Op te nemen in onderhoudsregister.
* De controles dienen geborgd te worden via een procedure.
* Laat bij beschadiging het apparaat herstellen door een erkend verdeler of vervang het.